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1. Wstęp

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących. 

14 maja 2002 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła długofalowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 

Podstawowe cele programu to oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim w budownictwie, określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatscheka), które wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane co 5 - 7 lat, praktycznie mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032 r.

Przy założonym okresie usuwania azbestu wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest ustalenia kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podstawą prawną wykonania programu jest obowiązek wynikający z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz z „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Koczała na lata 2005-2011”. 
2. Cele i zadania programu

Celem programu jest:

· spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

· spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska,
· stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
· pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W programie zawarte zostały:

· oszacowane ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie  na terenie gminy,

· szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt azbestowo cementowych,

· propozycje odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu,

· potrzeby kredytowe.
3. Charakterystyka azbestu

Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów. Są to materiały nieorganiczne o unikalnych właściwościach chemicznych i fizycznych, które były przyczyną różnorodnego ich wykorzystania już w czasach starożytnych. Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej, są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest był i jeszcze jest eksploatowany na skalę przemysłową.
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Azbest był stosowany w ponad 1000 różnych technologii (niektóre doniesienia mówią o znacznie większej liczbie do 3000). 

	Największa ilość azbestu, ponad 80%, głównie chryzotylu, zużywane było do produkcji wyrobów budowlanych


Wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzotylowego i amfibolowych, takie jak: płyty dekarskie, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierają od 10 do 18% azbestu. Wyroby te są ogniotrwałe, odporne na korozje i gnicie, wytrzymałe na działania mechaniczne, lekkie, trwałe. 


Pozostałe grupy produktów, do których zużyto znaczne ilości azbestu to:

· wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, a także do ubrań i tkanin ognioodpornych. Należą do nich: wata, włóknina, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy. 

	Wyroby izolacyjne zawierają, w zależności od przeznaczenia, od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu


Wyroby te, mimo iż nie należą do najbardziej rozpowszechnionych materiałów zawierających azbest, są źródłem bardzo dużej emisji pyłu azbestu, podczas prac zabezpieczających i rozbiórki.

· wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione. Najbardziej powszechnymi wyrobami uszczelniającymi są płyty azbestowo-kauczukowe, które charakteryzują się odpornością na podwyższoną temperaturę, wytrzymałością na ściskanie, nieznacznym odkształceniem trwałym i dobrą elastycznością. Płyty mogą być zbrojone. Szczeliwa plecione są stosowane do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach, a także w środowisku wody, pary wodnej, gazów obojętnych i aktywnych, kwasów organicznych i nieorganicznych, smarów, olejów, rozpuszczalników, gazów spalinowych, ługów, roztworów soli;

· wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do różnego typu hamulców. Azbest chryzotylowy stosowany do ich produkcji chroni elementy robocze przed zbytnim przegrzewaniem;

· wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierają od 20 do 40% azbestu;
· azbest stosowany był także w produkcji m.in. filtrów w browarnictwie, masek p/gazowych, do produkcji których stosowany był krokidolit.
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Niektóre spośród wymienionych wyrobów azbestowych stanowią źródło znacznej emisji włókien azbestu do środowiska. Wielkość tej emisji zależna jest od technologii związania włókien w danym wyrobie, sposobu użytkowania wyrobów oraz procesów ich degradacji mogących powodować uwalnianie się elementarnych włókien. 

W zależności od zawartości azbestu i stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej wyróżniono dwie klasy: wyroby „miękkie” i „twarde”. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie dla określenia procedur zabezpieczenia, usuwania i składowania wyrobów zawierających azbest.
	Klasa I („wyroby miękkie”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 , zawierające powyżej 20 % azbestu.


Najczęściej stosowane w tej grupie były wyroby tekstylne, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury, płytki podłogowe PCW, masy azbestowe natryskowe stosowane jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych.

	Klasa II („wyroby twarde”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3, zawierające poniżej 20% .


W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów, rozbijanie, zrzucania). W grupie tej najbardziej rozpowszechnione są płyty azbestowo- cementowe faliste oraz płyty „karo” stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje zewnętrzne. Płyty płaskie wykorzystywane były jako elewacje zewnętrzne, ściany osłonowe, ściany działowe, osłony ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie wielkokondygnacyjnym.  W mniejszych ilościach stosowano rury w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także jako przewody kominowe i zsypy. 

Znaczne źródło emisji pyłu stanowią tzw. miękkie wyroby azbestowe zastosowane wewnątrz pomieszczeń w postaci izolacji cieplnej, dodatków do farb i lakierów. Problem ten wystąpił w krajach wysoko uprzemysłowionych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie na dużą skalę stosowano dodatek azbestu do materiałów wykończeniowych w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale).

Zakres zastosowań wyrobów zawierających azbest

	Klasa wyrobu
	Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
	Zastosowanie

	I
	masy azbestowe natryskowe
	izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych

izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej

	I
	sznury
	piece przemysłowe wraz z kanałami spalin, nagrzewnice, rekuperatory, kominy przemysłowe

	I
	tektura azbestowa
	izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach przemysłowych, aparaturze kontrolno-pomiarowej i laboratoryjnej

	I
	płyty azbestowo-kauczukowe
	uszczelnianie urządzeń przemysłowych pracujących w środowisku agresywnym

	I
	wyroby tekstylne z azbestu (rękawice i tkaniny azbestowe)
	ochrona pracowników

	I
	masa lub tektura azbestowa
	drobne urządzenia w gospodarstwach domowych, np. żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne

	I
	materiały i wykładziny cierne zawierające azbest
	hamulce i sprzęgła

	I
	masy ognioodporne zawierające azbest
	piece przemysłowe wraz z kanałami spalin

	II
	płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory
	pokrycia dachowe, balkony

	II
	płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane
	ściany osłonowe,
ściany działowe,
elewacje zewnętrzne,
osłona ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych,

chłodnie kominowe,

chłodnie wentylatorowe


	II
	płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”
	pokrycia dachowe,
elewacje zewnętrzne

	II
	płyty azbestowo-cementowe suchoformowane „kolorys”, „acekol” i inne
	elewacje zewnętrzne,
osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
ściany działowe

	II
	rury azbestowo-cementowe (bezciśnieniowe i ciśnieniowe)
	przewody kanalizacyjne i wodociągowe,
rynny spustowe na śmieci,
przewody kominowe

	II
	otuliny azbestowo-cementowe
	izolacja urządzeń ciepłowniczych i innych przemysłowych

	II
	kształtki azbestowo-cementowe budowlane
	przewody wentylacyjne,
podokienniki,
osłony rurociągów ciepłowniczych,
osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych

	II
	kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne
	przegrody izolacyjne w aparatach i urządzeniach elektrycznych

	II
	płytki PCV
	podłogi w blokach mieszkalnych

	I lub II
	płyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne ognioodporne
	osłony ognioodporne i przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych (kotłownie),
izolacja urządzeń grzewczych

grodzie przeciwogniowe w okrętownictwie


4. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego
Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego.
Ekspozycja na pył azbestu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców we wszystkich krajach uprzemysłowionych. Szczytowa produkcja i zużycie materiałów zawierających azbest w Europie Zachodniej, Skandynawii, Ameryce Północnej i Australii przypadła na lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy to produkowano na świecie ok. 5 milionów ton surowca rocznie. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku najwięcej azbestu produkowano i zużywano w byłym Związku Radzieckim. Poczynając od lat 80-tych ubiegłego wieku produkcja i zużycie azbestu na świecie systematycznie zmniejszało się aż do 2001 roku. W 2000 roku zużycie azbestu było szacowane na 1,48 mln ton, co stanowiło tylko ok. 30% wartości z 1980 roku. Krajem dominującym w światowym eksporcie azbestu w 2000 r. była Kanada z rocznym zbytem wynoszącym około 300 tys. ton i zaledwie 1,5% jego zużyciem. 
Od 2001 r. obserwowany jest wzrost globalnej produkcji azbestu, obecnie światowa produkcja surowca plasuje się na poziomie około 2,4 miliona ton rocznie. Największymi producentami w 2005 roku były Rosja (925 tys.), Chiny (520 tys.), Kazachstan (355 tys.), Kanada (200 tys.), Brazylia (195 tys.) oraz Zimbabwe (122 tys.).Kraje Azji, Południowej Ameryki oraz byłego Związku Radzieckiego pozostają współcześnie największymi konsumentami azbestu. Największe zużycie, przeszło 2 kg na osobę rocznie, było w Kirgistanie, Rosji, Białorusi, Kazachstanie oraz Tajlandii. Wg szacunku z połowy lat 80-tych na 1 mieszkańca w Polsce zużyto 1,7 kg surowca. Przykładowo: NRD – 3,3 kg na 1 mieszkańca, Czechosłowacja – 2,8 kg, Japonia – 2,6 kg, Austria – 2,0 kg, Belgia i Luxemburg – 1,9 kg. 


Powszechne stosowanie wyrobów azbestowych, z których włókna azbestu w mniejszym lub większym stopniu mogą się uwalniać do środowiska komunalnego, spowodowało wzrost społecznego zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest. Ze względu na swoje właściwości i praktycznie niezniszczalność azbest wprowadzony do środowiska otaczającego człowieka utrzymuje się w nim przez czas nieokreślony. Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów zawierających surowiec, wietrzenia formacji geologicznych, jak i działalności człowieka.

Źródłami naturalnymi włókien azbestu są zanieczyszczenia skorupy ziemskiej, zanieczyszczenie wód przepływających przez złoża zawierające azbest, zanieczyszczenie azbestem eksploatowanych złóż węgla kamiennego, rud miedzi, kamieni budowlanych, talku i innych. Potencjalnie rakotwórcze włókna są wszechobecne z powodu wietrzenia i korozji formacji geologicznych, częściowo z powodu działalności człowieka. Z raportów międzynarodowych wynika, że prawdopodobnie większość włókien jest emitowana ze źródeł naturalnych, jednakże brak jest obecnie danych dotyczących pomiarów ilości włókien uwalnianych do atmosfery przez naturalne procesy wietrzenia skał. Źródła naturalne w praktyce mają mniejsze znaczenie ze względu na znaczne ich rozproszenie oraz występowanie na terenach stosunkowo rzadko zaludnionych, podczas gdy źródła związane z działalnością człowieka dotyczą zwykle terenów o dużej gęstości zaludnienia.

Źródła emisji pyłu azbestu do środowiska związane z działalnością człowieka dotyczą:

· terenów wydobywania i produkcji azbestu oraz zakładów przetwórstwa azbestu. Szacuje się, że na 1 tonę przerabianego surowca, przy zastosowaniu filtrów wydalane jest na zewnątrz zakładu ok. 100 g pyłu,
· odpadów przemysłowych związanych z przetwórstwem azbestu. Ze względu na praktyczną niezniszczalność włókien azbestu bardzo istotny problem w ochronie środowiska stanowią niewłaściwie składowane przemysłowe odpady azbestowe,

	Aktualnie największym problemem jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane stosowaniem wyrobów azbestowych i emisji włókien na skutek korozji płyt azbestowo-cementowych, wydatnie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 


Istotnym źródłem emisji pyłu wewnątrz pomieszczeń mogą być urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

Rejonami szczególnie środowiskowo zagrożonymi azbestem są: (1) obszary oddziaływania byłych zakładów przetwórstwa azbestu, (2) tereny, na których zabudowana została duża ilość materiałów azbestowo-cementowych; istotnym problemem w ocenie zanieczyszczenia powietrza jest ilość i stan techniczny eksploatowanych obiektów, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w których zastosowano wyroby azbestowe, (3) „dzikie” wysypiska odpadów azbestowo-cementowych, (4) obszary, na których wykorzystywano odpady wyrobów azbestowych do celów „gospodarczych”. Szczególnie duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców stanowiły i nadal stanowią zakłady produkcji wyrobów azbestowo-cementowych zanieczyszczające niebezpiecznymi odpadami wielkie obszary.
W powietrzu atmosferycznym wysokie stężenia pyłów zawierających azbest obserwuje się przede wszystkim na wielkich budowach, gdzie następuje cięcie, szlifowanie lub wiercenie otworów w azbestowych materiałach budowlanych. Stężenia pyłu mogą w tych przypadkach wynosić przy stanowiskach pracy 20 wł./cm3  aż do 100 wł./cm3 (20000  wł./l – 100 000 wł./l) w odległości 1-5 m od stanowiska pracy.


Stężenia włókien w pomieszczeniach zależą od warunków eksploatacji materiałów zawierających azbest, znajdujących się w tych budynkach. Na przykład przy normalnym zużywaniu się wykładzin podłogowych stężenia włókien nie przekraczają 1,0 wł./l, ale przy takich czynnościach, jak szlifowanie papierem ściernym lub cięcie mogą osiągać wartość od 10-60 wł./l. Największe stężenia w budynkach (do 1000 wł./l) występują podczas prac remontowych przy zrywaniu izolacji azbestowych, zeskrobywaniu pozostałości po wykładzinach itp. W Anglii w budynkach zawierających pokrycia z płyt azbestowych oraz natryskiwanych azbestem, a także urządzenia grzewcze zawierające azbest, oznaczenia ilościowe dawały średnie wartości około 0,9 wł./l. Istotną informacją dla celów kontroli jest to, że usuwanie azbestu z budynków prowadzi do znacznie wyższego zanieczyszczenia w innych częściach pomieszczeń, utrzymującego się przez wiele tygodni. Pomiary wykonywane na zewnątrz budynków zawierających materiały azbestowo-cementowe dawały wyniki poniżej 0,5 wł./l. W powietrzu osiedli wiejskich odległych od przemysłowych źródeł emisji azbestu stężenia włókien azbestu w powietrzu nie przekraczają wartości 1 wł./l. W Polsce pomiary stężenia włókien azbestu w powietrzu są aktualnie prowadzone w kilku województwach. Stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym związane jest ściśle ze źródłami emisji pyłu.


W Stanach Zjednoczonych wielkość stężenia pyłu azbestu na podstawie dużej liczby pomiarów ustalono następująco:

1) rejony wiejskie wolne od źródeł emisji – poniżej 0,1 wł./l

2) rejony miejskie – poziom waha się w granicach 0,1-1,0 wł./l

3) w sąsiedztwie różnorodnych źródeł emisji pyłu:

· zakłady wyrobów azbestowo-cementowych w odległości:

300 m -  2,2 wł./l

700 m – 0,8 wł./l

1000 m – 0,6 wł./l

· przy drodze szybkiego ruchu – 0,9 wł./l

· przy autostradach – 3,3 wł./l

4) w pomieszczeniach:

· w budynkach bez szczególnych źródeł azbestu – poniżej 0,1 wł./l

· w budynkach zawierających materiały azbestowe występowały znaczne rozpiętości stężeń od 1,0 wł./l do 10 wł./l – średnio występowało kilka włókien w 1 l

· zawodowe zagrożenie w pomieszczeniach od 100 wł./l do powyżej 100 000 wł./l, aktualnie stężenie obniżono do powyżej 2000 wł./l, zaś w większości krajów wynoszą one od 100-200 wł./l.


Wielkość emisji włókien azbestu do powietrza atmosferycznego związana jest z takimi czynnikami fizycznymi jak wibracja powietrza, temperatura i wilgotność oraz ich zmienności. Włókna azbestu wprowadzane w atmosferę są przenoszone przez prądy wertykalne (0,1 m/sek.) oraz prądy poziome (1-10 m/sek.). Jedynym sposobem oczyszczania powietrza są opady atmosferyczne.


Z pomiarów stężeń włókien azbestu nawet na terenach gęsto zaludnionych wynika, że odnotowywane stężenia są niskie. Ekspozycja środowiskowa w odróżnieniu od zawodowej trwa całą dobę i średnio o 25 lat dłużej niż zawodowa, stosunkowo więc niskie stężenia pyłu w warunkach długotrwałej ekspozycji mogą prowadzić do wysokich kumulowanych dawek.

Pojawianie się patologii będących następstwem ekspozycji na pył azbestu jest zależne od rodzaju ekspozycji. W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się ekspozycję zawodową, parazawodową (domową) i środowiskową. Różnią się one w sposób istotny wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością trwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia określonych nowotworów złośliwych.

	Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną następujących chorób: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuca i międzybłoniaków, a także obturacyjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli. W ekspozycji parazawodowej i środowiskowej praktycznie głównym skutkiem, który należy brać pod uwagę jest międzybłoniak oraz wzrost ryzyka raka płuca.


Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów nie jest wystarczająco pewne, ze względu na rozbieżność wyników w różnych badaniach można je określać jedynie jako prawdopodobne.

Długie okresy między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii – zwłaszcza nowotworów – oznaczają, że aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.


Azbest jest uznanym czynnikiem rakotwórczym układu oddechowego, jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka. Szacuje się, że na świecie rocznie na choroby azbestozależne umiera 100 tys. osób.


W Polsce odnotowuje się, wg danych rejestru chorób nowotworowych, w 2005 roku 93 przypadki zgonów z powodu międzybłoniaka rocznie, tj. ok. 2-3 na 1 mln ludności. Jeżeli dane te uznane zostałyby za wiarygodne, należałoby traktować je jako wskaźnik bardzo niskiego narażenia na pył azbestu populacji generalnej w naszym kraju. Należy jednocześnie zaznaczyć, że dane te ze względu na długi okres latencji nie odzwierciedlają jeszcze w pełni skutków narażenia ludności z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W kontekście społecznego poczucia zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia zawodowego i środowiskowego, wymaga wyjaśnienia niska zapadalność na te nowotwory. Niepokojący jest fakt braku zainteresowania międzybłoniakiem opłucnej wśród klinicystów i patologów w Polsce, brak stosowania standardów międzynarodowych w jego rozpoznawaniu, co jaskrawo znajduje swój wyraz w uznaniu za chorobę zawodową tylko około 3% ogólnej ich liczby.


Pył azbestu ze względu na właściwości pylicotwórcze i rakotwórcze uważany jest za jeden z pyłów stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia pracowników. Pomimo niestosowania w Polsce już od ponad 8 lat azbestu do produkcji różnych wyrobów, liczba zawodowych chorób azbestozależnych systematycznie wzrasta, co jest związane ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać w trakcie trwania zatrudnienia, jak również wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu.

W wykazie chorób zawodowych z 2002 roku wymienione zostały następujące choroby będące skutkiem zawodowej ekspozycji na azbest:

	· Pylica azbestowa 

· Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu, w tym: 

·  rozległe zgrubienia opłucnej

·  rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia

·  wysięk opłucnowy

· Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli 

· Nowotwory złośliwe,w tym :

· rak płuca, 

· rak oskrzela 

· międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej 



Wśród ogółu chorób zawodowych spowodowanych azbestem w latach 1991-2002 dominującą rolę stanowi pylica azbestowa, a następnie raki płuca oraz międzybłoniaki. W ostatnich 4 latach, tj. od momentu włączenia chorób opłucnej do wykazu chorób zawodowych znacząco wzrosła liczba przypadków i ich udział w strukturze patologii zawodowych powodowanych azbestem. 


W Polsce pylica wywołana pyłem azbestu została wyodrębniona jako oddzielna pozycja w wykazie chorób zawodowych pod nazwą „azbeścica” po raz pierwszy w 1974 roku. W wykazach wcześniejszych, a także późniejszych aż do 2002 r. klasyfikowana była w ogólnej grupie „pylice”.


W latach 1971-2006 ogółem odnotowano 2427 przypadków azbestozy. Liczba przypadków pylicy azbestowej wykazuje tendencję wzrostową, średnio o ok. 3 nowe przypadki rocznie. Przypadki stwierdzone u mężczyzn stanowiły 67,5%. 

Znaczne zwiększenie liczby przypadków azbestozy w latach 1981-1983 związane było z przeprowadzanymi w tym okresie przez instytuty medycyny pracy badaniami klinicznymi robotników zatrudnionych w wybranych zakładach przetwórstwa azbestu. Wzrost liczby pylic azbestowych odnotowywany od 2001 roku należy wiązać również z wdrożonym przez Ministerstwo Zdrowia programem badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu (Program Amiantus). 


Pacjent z rozpoznaną azbestozą w ostatnim 5-leciu to osoba w wieku 61 lat z ponad 16-letnim stażem pracy w narażeniu na pył azbestu.
5. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest  

Stan prawny obejmuje aktualnie 8 ustaw i 30 rozporządzeń wykonawczych ministrów różnych resortów. Jest to już ogromny obszar tematyczny, wymagający dużej wiedzy i sprawności w posługiwaniu się przepisami. Procesy legislacyjne dotyczące problematyki azbestu rozwijają się nadal zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. 
Polskie przepisy dostosowane są w zasadzie do przepisów Unii Europejskiej, lecz istnieją też pewne różnice, przeważnie wynikające z okresu czasu potrzebnego dla implementacji przepisów unijnych w kraju członkowskim.

Wychodząc na przeciw potrzebom występującym w krajach członkowskich Unia Europejska ustaliła szereg zasad do ogólnego przestrzegania. Generalną zasadą jest, aby każda osoba fizyczna lub prawna zamierzająca uczestniczyć w procesie użytkowania, zabezpieczania, konserwacji lub usuwania wyrobów zawierających azbest dobrze poznała obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne i procedury postępowania. Dotyczy to również pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się w ramach swoich obowiązków służbowych czynnościami wynikającymi z realizacji tych przepisów.

W praktyce administracyjnej oznacza to konieczność szczególnej staranności wykonywania obowiązków, dlatego do niniejszego opracowania i wykładu wprowadzone zostały dodatkowe informacje o tzw. „Dobrych praktykach”, których przeniesienie do odpowiednich regulacji w Polsce jest tylko kwestią czasu. Podręcznik „Azbest – najlepsze praktyki” autoryzowany przez Komitet Starszych Inspektorów Pracy Komisji Europejskiej (SLIC) – wydanie polskie Państwowa Inspekcja Pracy Warszawa 2006 rok. Przepisy te częściowo mają już swoje odpowiedniki w obowiązującym prawie krajowym – a brakujące jeszcze w niedługim czasie powinny być uzupełnione. 

Spis obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących azbestu

A. Ustawy:

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z pózn. zm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150. 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Tekst jednolity: Dz. U. Nr 39, poz. 251.

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.

5. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, Dz. U.  Nr 11, poz. 84, z późn. zm.

6. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.

7. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2005 r., Nr 10, poz. 72 

B. Rozporządzenia

Ministra Zdrowia:

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Dz. U. Nr 171, poz. 1666

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Dz. U. Nr 280, poz. 2771

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji, Dz. U.  Nr 183, poz. 1896

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest, Dz. U.  Nr 185, poz. 1920

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji, Dz. U. Nr 13, poz. 109

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,   Dz. U.  Nr 73, poz. 645

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest, Dz. U.  Nr 131, poz. 1100

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem, Dz. U. Nr 201, poz. 1674.

Ministra Gospodarki:

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. Nr 217, Poz. 1833

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. Dz. U.  Nr 191, poz. 1595

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. Dz. U.  Nr 192, poz. 1876

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz. U.  Nr 71, poz. 649

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz. U.  Nr 216, poz. 1824

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne, Dz.U. Nr 163, poz. 1156

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzaju odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych, Dz.U. Nr 209, poz. 1514

Ministra Środowiska:

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U.  Nr 112, poz. 1206

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U.  Nr 30, poz. 213

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Dz. U.  Nr 122, poz. 1055

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz. U.  Nr 175, poz. 1439

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. z 2003 r., Nr 1, poz. 12

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, Dz. U.  Nr 220, poz. 1858

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz. U.  Nr 61, poz. 549

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów, Dz. U.  Nr 110, poz. 935
Ministra Infrastruktury:

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U.  Nr 108, poz. 953

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych, Dz. U.  Nr 236, poz. 1986

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 237, poz. 2011

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U.  Nr 120, poz. 1126

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, Dz. U. Nr 187, poz. 1571

Rady Ministrów:

36. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia wżycie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.  - Tekst jednolity umowy ADR, Dz. U.  Nr 99, poz. 1667

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz. U. Nr 106, poz. 723

6. Zadania gmin w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest.
Wszystkie działania dotyczące wyrobów zawierających azbest dotyczą przede wszystkim ochrony przed emisją azbestu do środowiska oraz szkodliwością azbestu dla zdrowia i życia człowieka. Punktem wyjściowym jest miejsce zabudowania wyrobów zawierających azbest oraz ich stan, a także planowany termin usunięcia. Podstawową rolę ma do spełnienia człowiek – właściciel lub zarządca nieruchomości, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest. Na tle powinności właściciela można pełniej zrozumieć także obowiązki organów adminstracyjno-samorządowych.

Każdy właściciel lub zarządca powinien:

a) dokonać zinwentaryzowania wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na jego nieruchomości przez:

· przedstawienie właściwemu organowi gminnemu odpowiedniego dokumentu z dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, gdzie określone zostały: rodzaj, ilość i inne cechy techniczno-fizyczne tych wyrobów – jeżeli taki dokument posiada

lub

· przedstawienie spisu z natury posiadanych wyrobów zawierających azbest – dokonanego osobiście lub przez osobę upoważnioną przez właściciela – na wzorze stanowiącym załącznik 2 lub załącznik 3 do niniejszego Programu.

b) powtarzanie tej czynności corocznie w terminach określonych rozporządzeniem MGPiPS z dnia 23.10.2003 r. – aż do czasu całkowitego usunięcia tych wyrobów,

c) sporządzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego Programu,

d) fakt usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znany będzie właściwym organom administracyjnym dopiero po złożeniu następnej – w takim przypadku negatywnej – informacji o posiadanych wyrobach tzn. po upływie roku kalendarzowego. Dlatego – w dobrze pojętym interesie własnym właściciela lub zarządcy – po usunięciu wyrobów zawierających azbest, właściciel lub zarządca powinien powiadomić w ciągu 14 dni właściwy organ gminny, podając równocześnie nazwę firmy dokonującej usunięcia wyrobów, a także transportu odpadów na składowisku oraz adres składowiska.

Podstawowe obowiązki organów administracji gminy to:

· zbieranie od właścicieli i zarządców nieruchomości wymienionych wyżej informacji dotyczących miejsca, ilości i rodzaju zabudowanych wyrobów zawierających azbest oraz weryfikacje i ewentualne sprawdzenie danych na terenie nieruchomości,

· organizowanie przeglądu nieruchomości na terenie gminy, pod kątem ujawnienia wyrobów zawierających azbest – albo w trybie systematycznej kontroli przez pracowników urzędu, albo też w formie zorganizowanej akcji z udziałem np. studentów, uczniów starszych klas licealnych lub też osób wynajętych dla tej sprawy, lecz odpowiednio przeszkolonych,

· sporządzenie dla obszaru administracyjnego gminy planu sytuacyjnego rozmieszczenia nieruchomości z wyrobami zawierającymi azbest, mogącego w przyszłości posłużyć do badania stopnia narażenia ludności na emisję azbestu – szczególnie ważnego przy budowie gminnego programu ochrony środowiska oraz tworzenia wniosków dla pozyskiwania pomocy z krajowych i unijnych funduszy,

· prowadzenie monitoringu realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” w części dotyczącej obszaru administracyjnego gminy i dostarczanie drogą elektroniczną odpowiednich danych oraz informacji do Wojewódzkiej Bazy Danych Azbestowych (WBDA):

a) bezpośrednio do bazy danych WBDA poprzez stronę internetową bazy 

(http://www.bazaazbestowa.pl/index.php), po uprzednim uzyskaniu danych dotyczących logowania u administratora sieci elektronicznej (aktualnie zastępczo pełni te obowiązki „EKOFOL II” w Bytomiu na okres do ukończenia budowy systemu),

b) w miarę potrzeby do innych użytkowników WBDA tj. Starosty i Marszałka Województwa

· wykorzystywanie danych, dostępnych w sieci systemu informatycznego WBDA – dla potrzeb mieszkańców gminy oraz projektów dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest, szczególnie ujętych w zbiorach:

· Firma – obejmującym firmy posiadające uprawnienia do prac w kontakcie z azbestem,

· Składowiska – obejmujący listę adresową składowisk uprawnionych do przyjmowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

· Akty prawne – obejmujący stale aktualizowany spis aktów prawnych dotyczących azbestu

a także inne informacje zagregowane, które mogą być wykorzystywane szczególnie do opracowań o tematyce azbestowej, w tym także wniosków dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na usuwanie wyrobów (np. zbiór danych „Wyrób”),

· zgłaszanie ujawnionych w wyniku przeglądu lub kontroli stanu środowiska stwierdzonych możliwości wystąpienia zagrożenia emisją azbestu – do właściwych organów administracji państwowej tzn. do :

· Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

· Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

· Okręgowego Inspektora Pracy,

· Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

· wymienione organy administracji państwowej mogą wydać stosowne nakazy, a także nałożyć odpowiednie kary administracyjne. Podstawy do nałożenia kar w obszarze nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stanowią:

· w zakresie przepisów ustawy Prawo budowlane - przepisy zawarte w art.5 pkt 2 oraz art. 92 pkt 2 dotyczące właściwego utrzymania obiektu i ochrony środowiska,

· w zakresie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska - przepisy zawarte w Dziale II ustawy oraz art. 344 dotyczącym zakazu wtórnego wykorzystywania substancji niebezpiecznych, art.345 dotyczącym zaniechania oczyszczania z substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska, art. 346 dotyczącym zaniechania obowiązku składania stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających substancje stwarzające zagrożenia dla środowiska i ludzi,

· w zakresie przepisów ustawy o odpadach – przepisy zawarte w art. 70 dotyczące nielegalnego usuwania posiadanych odpadów niebezpiecznych lub ich składowania w miejscu niedozwolonym i w art. 76 dotyczące j.w lecz dla wykonawców prac usuwania takich wyrobów.

7. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Koczała


Na terenie gminy Koczała przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowo-cementowych. Przeważa zabudowa jednorodzinna wraz z zabudową gospodarczą. Na terenach wiejskich dodatkowo występują duże budynki gospodarcze po byłych PGR. Z zebranych danych wynika, że na terenie gminy występuje 33700 m2 wyrobów azbestowych. Stan techniczny wyrobów azbestowych można ocenić jako dość dobry. Ilość wyrobów azbestowych, występujących w poszczególnych typach zabudowy, przedstawiono w tabeli poniżej:
Tabela 1. Ilość wyrobów azbestowo-cementowych występujących na terenie gminy Koczała w poszczególnych typach zabudowy.
	Rodzaj obiektu
	Pokrycia dachowe (m2)

	Zabudowa jednorodzinna + bud. gosp. (osoby fizyczne)
	24040

	Nieruchomości wspólnot mieszkaniowych
	160

	Nieruchomości po PGR, nieruchomości RSP 
	9500

	RAZEM 
	33700


Znając powierzchnię wyrobów azbestowo-cementowych oraz wagę 1 m2 płyty falistej można obliczyć wagę wszystkich płyt azbestowych:

33700 m2 x 15 kg = 505500 kg = 505,5 Mg

w tym: 

- w zabudowaniach będących własnością osób fizycznych:

24040 m2 x 15 kg = 360600 kg = 360,6 Mg

- w zabudowaniach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, itp.:

160 m2 x 15 kg = 2400 kg = 2,4 Mg 

- w zabudowaniach po byłych PGR i zabudowaniach RSP:

9500 m2 x 15 kg = 142500 kg = 142,5 Mg
W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych, właściciele obiektów posiadających obiekty z wyrobami zawierającymi azbest powinni wykonać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów według załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649). 

Stan techniczny wszystkich pokryć azbestowo-cementowych określa się jako dobry, w większości kwalifikuje te pokrycia do III stopnia pilności, czyli do ponownej oceny w czasie pięciu lat. Należy zaznaczyć, że odpowiednie zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest np. poprzez pomalowanie, może przedłużyć ich żywotność, jednak nie uchroni przed ich całkowitym usunięciem.
8. Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Źródła finansowania iwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

· Publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

· Prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

· Prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

· Zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing

· Udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach

· Dotacje

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

· fundusze własne inwestorów,

· pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

· kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

· zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe,

· kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

· kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

· leasing.

Instytucje dofinasowujące usuwanie wyrobów zawierających azbest:

· Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Narodowy, Wojewódzki, Gminny)
· Fundacje i programy pomocowe 

Fundacja EkoFundusz
Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,
Environmental Know-How Fund w Warszawie,
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie,
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Program Małych Dotacji GEF,
Projekt Umbrella.
· Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: 

Bank Ochrony Środowiska S.A. 
Bank Gdański S.A.,
Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
Polski Bank Rozwoju S.A.,
Bank Światowy,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

· Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami:

Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,
BEL Leasing Sp. z o.o.,
BISE Leasing S.A.,
Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,
Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

· Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne:

· Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

9. Finansowe aspekty realizacji programu

Wstępne koszty ustalone na podstawie posiadanych danych ilościowych należy szacować na kwotę ok. 790 tys. zł. W kwocie tej mieszczą się koszty rozbiórki i końcowej utylizacji, na dzień dzisiejszy należy przyjąć, iż koszt utylizacji odpadu zawierającego azbest to 0,90 zł/1kg (wyliczona kwota wynika z nadsyłanych przez firmy ofert). Kwotę tę należy uznać za szacunkową, gdyż dane przekazane gminie niejednokrotnie nie będą odpowiadały rzeczywistości. Wysokie koszty zastąpienia wyrobów budowlanych zawierających azbest innymi, bezpiecznymi spowoduje rozłożenie procesu usuwania na wiele lat. Przyjmując opcję optymistyczną, że w ciągu roku uda się usunąć ok. 25 ton (co daje rocznie kwotę 39 tys. zł) to w ciągu 20 lat problem przestanie istnieć.

Właściciel, lub użytkownik obiektu budowlanego, w którym zastosowano wyroby zawierające azbest powinien złożyć do Urzędu Gminy stosowny wniosek zawierający:

1/ dane adresowe położenia obiektu,
2/ potwierdzenie prawa własności do nieruchomości,
3/ umowę cywilnoprawną z wykonawcą, (demontaż może przeprowadzić wyłącznie przedsiębiorca posiadający stosowne w tym zakresie zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami niebezpiecznymi),
4/ określenie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
5/ określenie ilości wytworzonych odpadów zawierających azbest,
6/ podpis wnioskodawcy.
1. Dofinansowaniem ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą objęte zadania służące ochronie środowiska tj. utylizacja odpadów powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych na obiektach budowlanych, z wyłączeniem obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (nierolnicza)
 2. Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami bądź użytkownikami obiektów budowlanych na terenie gminy Koczała
3. Koszty demontażu i utylizacji przejmuje na siebie gmina.

4. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności wpływu do wysokości środków przeznaczonych w danym roku na ten cel kwoty tj. do 39 tys. zł w roku.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia do komórki ochrony środowiska Urzędu Gminy terminu rozpoczęcia i przypuszczalnego zakończenia prac celem ustalenia terminu odbioru odpadów.
10. Harmonogram rzeczowy realizacji programu na lata 2008 - 2032
	Lp.
	Nazwa zadania
	Okres realizacji

	1.
	Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Koczała
	VI-IX 2008

	2.
	Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”
	VII-X 2008 

	3.
	Założenie bazy azbestowej
	X-XII 2008

	4.
	Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm zajmujących się zdejmowaniem eternitu  
	I-III 2009

	5.
	Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest
	2009 - 2032

	6.
	Realizacja „Programu…” 
	2008 - 2032

	7.
	Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest
	2009 – 2032

	8.
	Monitoring i ocena realizacji „Programu...” w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Koczała
	2009 - 2032


Ze względu na dość dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, należy uwzględnić problem dofinansowania usuwania azbestu w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by zgodnie z „Krajowym programem usuwania azbestu…” do 31 grudnia 2032 r. całkowicie usunąć azbest z obszaru Polski. O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki stanu technicznego pokrycia dachowego.

11. Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on jeszcze przez kilkadziesiąt lat elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w suwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa, problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i urządzeń zawierających azbest stawia jako warunek pomocy spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach, Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, bardziej precyzyjnie planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.
12. Załączniki 

ZAŁĄCZNIK 1

(Dz.U. 04.71.649)

WZÓR

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:
...............................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji
przemysłowej:
...............................................................
Pomieszczenie: ................................................
Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ........................................
Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ...................................
 

	Grupa / Nr
	Wyrób - rodzaj
	Ocena
	Przyjęta punktacja

	I.
	Sposób zastosowania azbestu
	 
	 

	1.
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	 
	30

	2.
	Tynk zawierający azbest
	 
	30

	3.
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem

(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
	 
	25

	4.
	Pozostałe wyroby z azbestem
	 
	10

	II.
	Rodzaj azbestu
	 
	 

	5.
	Azbest chryzotylowy
	 
	5

	6.
	Inny azbest (np. krokidolit)
	 
	15

	III.
	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
	 
	 

	7.
	Rozluźniona (naruszona) struktura

włókien
	 
	30

	8.
	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej
	 
	10

	9.
	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna
	 
	0

	IV.
	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem
	 
	 

	10.
	Duże uszkodzenia
	 
	30 3)

	11.
	Małe uszkodzenia
	 
	10 4)

	12.
	Brak
	 
	0

	V.
	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
	 
	 

	13.
	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	 
	15

	14.
	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)
	 
	10

	15.
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	 
	10

	16.
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania
	 
	10

	17.
	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)
	 
	10

	18.
	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza
	 
	10

	19.
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	 
	0

	VI.
	Wykorzystanie pomieszczenia
	 
	 

	20.
	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
	 
	35

	21.
	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób
	 
	30

	22.
	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie
	 
	20

	23.
	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
	 
	10

	VII.
	Usytuowanie wyrobu
	 
	 

	24.
	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	 
	30

	25.
	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	 
	25

	26.
	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	 
	25

	27.
	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	 
	10


     
 Suma punktów oceny                ...................
     Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana               65 i więcej punktów
          bezzwłocznie)
     Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie            powyżej 35 do 60 
     do 1 roku)                                  punktów
     Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)         do 35 punktów
UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli
wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą
punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i
stopień pilności.
.............................     .........................
 Oceniający nazwisko i imię        Właściciel / Zarządca
                                 .........................
                                   Adres
data ..............
1)  Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2)  Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3)  Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4)  Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

ZAŁĄCZNIK 2

(Dz.U.03.192.1876)

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA
1. Miejsce, adres
  .........................................................................................
  .........................................................................................
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
  a) osoba prawna - nazwa, adres ....................................
     ......................................................................................
  b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....................
     ......................................................................................
3. Tytuł własności .............................................................
  .........................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .................................................
  .........................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) ............................................................
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ...........................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
  a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ............
  b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i
     substancji ....................................................................
     .....................................................................................
8. Inne istotne informacje o wyrobach6)
  ........................................................................................
                                      .................
                                          (podpis)
Data ...........
________

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)  Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)  Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.
ZAŁĄCZNIK 3

(Dz.U.03.192.1876)

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
1. Miejsce, adres ..........................................................
  ....................................................................................
2. Właściciel/zarządca*):
  a) osoba prawna - nazwa, adres, ...............................
     .................................................................................
  b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .................
     .................................................................................
3. Tytuł własności .........................................................
  ....................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ............................................
  ....................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) ........................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ..........
7. Planowane usunięcia wyrobów: ...............................
  a) sposób ...................................................................
  b) przez kogo .............................................................
  c) termin .....................................................................
8. Inne istotne informacje4) ...........................................
  ....................................................................................
                                       ........................
                                            (podpis)
Data ...............
________

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

ZAŁĄCZNIK 4 

Ankieta na temat występowania wyrobów zawierających azbest

w gminie Koczała
	Lokalizacja budynku (miejscowość, ulica, numer):
	

	Właściciel / najemca:


	

	BRAK WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
(Jeśli BRAK prosimy o nie wypełnianie dalszej części ankiety)
	


Pyt. 1. Jakiego rodzaju są budynki z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest w obrębie Pani/Pana posesji? 

	Budynek mieszkalny jednorodzinny
	

	Budynek mieszkalny wielorodzinny
	

	Budynek gospodarczy
	

	Garaż
	

	Domek letniskowy 
	

	Altana
	

	Budynek do celów drobnej działalności gospodarczej
	

	Inne (podać jakie)
	


Pyt. 2. Jakie wyroby zawierające azbest zastosowano do budowy na terenie Pani/Pana posesji?:
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret).
	

	Tynk zawierający azbest lub torkret
	

	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem
	

	Płyty dachowe faliste
	

	Płyty dachowe typu "karo"
	

	Dachówka cementowo-azbestowa
	

	Elementy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
	

	Kanały wentylacyjne
	

	Płyty podokienne
	

	Wyroby zdeponowane na terenie posesji poza budynkami
	

	Inne wyroby z azbestem (podać jakie)
	


Pyt. 3. Jaka jest struktura powierzchni wykorzystanych wyrobów z azbestem?
	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien
	

	Mocna struktura włókien, lecz bez / lub z niewystarczająco ciągłą powłoką farby zewnętrznej
	

	Pomalowana, ciągła powłoka zewnętrzna
	


Pyt. 4. Jaki jest stan zewnętrzny wyrobów z azbestem?

	Duże uszkodzenia (widoczne pęknięcia lub ubytki, na powierzchni większej niż 3 % powierzchni wyrobu)
	

	Małe uszkodzenia (brak pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu)
	

	Brak uszkodzeń
	


Pyt. 5. Jakie istnieją możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobów z azbestem?

	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	

	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)
	

	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	

	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania
	

	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)
	

	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza
	

	Wyrób nie jest narażony na możliwość uszkodzenia
	


Pyt. 6. Jak często wykorzystane są pomieszczenia z wbudowanymi elementami azbestowymi?

	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
	

	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób.
	

	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie.
	

	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
	


Pyt. 7. Jakie jest usytuowanie wyrobów z azbestem?

	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	

	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	

	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	

	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	


Pyt. 8. Jaka jest ilość materiałów zawierających azbest w obrębie obiektu:

	w kg
	

	w m3
	

	w m2
	


Pyt. 9. Czy planuje Pani/Pan remonty budynków związane z wymianą elementów zawierających azbest?

	NIE
	

	TAK
	Jeśli TAK proszę podać kiedy? (rok)


Pyt. 10. W którym roku zabudowano wyroby azbestowe w budynku?

Pyt. 11. Czy mając zapewnienie refundacji kosztów usunięcia i wywiezienia na składowisko wyrobów azbestowych, zdecydował(a)by się Pani/Pan na wymianę tych wyrobów w obrębie swojej posesji?

	TAK
	

	NIE
	


Pyt. 12. W jakim stopniu, Pani/Pana zdaniem, wyroby zawierające azbest zagrażają zdrowiu i życiu ludzi?

	brak
	

	niski
	

	średni
	

	wysoki
	


Osoba wypełniająca ankietę

ZAŁĄCZNIK 5

Formularz - Informacja o wyrobach zawierających azbest

	Właściciel/Zarządca/Użytkownik

	Nazwa podmiotu
	Adres  siedziby podmiotu

	
	

	Lp
	Miejsce, obiekt, urządzenie budowlane, instalacja przemysłowa (1)
	Rodzaj wyrobów (2)
	Ilość [m2/t](3)
	Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (4)
	Przewidywany termin usunięcia wyrobów azbestowych (5)
	Szacunkowe koszty zadania

(w PLN)
	Inne informacje (6)

	
	Adres
	Tytuł własności
	
	
	
	Termin rozpoczęcia
	Termin zakończenia
	
	

	
	Miejscowość
	Ulica
	Nr budynku (7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Objaśnienia

	1)
	Adres miejsca, obiektu, urządzenia, instalacji. Proszę podać tytuł własności.

	2)
	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację

	 -
	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie

	 -
	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa

	 -
	rury i złącza azbestowo-cementowe

	 -
	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest

	 -
	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe

	 -
	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione

	
	szczeliwa azbestowe

	 -
	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

	 -
	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych

	 -
	papier i tektura

	 -
	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione

	3)
	Podać podstawę zapisu (dokumentacja techniczna, spis z natury)

	4)
	Ocenę określić należy zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r (Dz.U.04.71.649)

	5)
	Podać planowany rok całkowitego usunięcia wyrobu zawierającego azbest

	6)
	Inne informacje np.:

	
	oznaczenie miejsc występowania wyrobów azbestowych

	
	określenie przedsiębiorcy demontującego wyroby azbestowe


ZAŁĄCZNIK 6

Wykaz firm mających decyzję w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest powstającymi w wyniku przeprowadzanych prac remontowo – budowlanym na terenie powiatu człuchowskiego:

1. UHP „EK-BUD II”Jakub Rostankowski ul. Prusa 6, 89-600 Chojnice,
decyzja znak: RLiOŚ.7644-2-48/07 z dnia 28.12.2007r.  ważna do 30.11.2017r.
2. „EXITO” Grzegorz Marek ul.  Bema 9B/20, 66-400 Gorzów Wlkp. 
decyzja znak:  GiIE.7644-2-04/08 z dnia 13.03.2008r.  ważna do dnia 20.02.2018r.
3. Usługowy Zakład Budowlany „NAZBUD” Zbigniew Napiórkowski 
77-320 Przechlewo, oś. Południe 4
decyzja znak: RLiOŚ. 7644-2-75/05 z dnia 27-12-2005r. ważna do dnia 27.12.2015r.

4. „WYSOCCY” Wiesław Wysocki i Mirosław Wysocki, ul. Zakładowa 4, 
89-600 Chojnice
decyzja znak: RliOŚ. 7644-2-71/05/06 z dnia 05-01-2006 ważna do dnia 05.01.2016r.
5. „ALGADER HOFMAN” Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133, budynek 11B, 
01-918 Warszawa 
decyzja znak: RLiOŚ. 7644-2-63/05 z dnia 05-09-2005 ważna do dnia 31.08.2015r.

6. „Transport-Metalugia” sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Reymonta 62
decyzja znak: RLiOŚ. 7644-2-69/05 z dnia 31-10-2005 ważna do dnia 31.10.2015r.
7. MAXIMED  Marcin Murzyn, 84-230 Rumia, ul. Źródlana 4 
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-42/05 z dnia 18.07.2005r. ważna do dnia 20.07.2015r.
8. „ALBEKO”  Sieger Sp.J., 87-510 Kotowy, gm. Skrwilno 
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-49/05 z dnia 20.07.2005r. ważna do dnia 01.01.2015r.
9. Zakład Usługowy Blacharsko-Dekarski Wiesław Pintos, 77-300 Człuchów, 
ul. Czarnieckiego 34
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-43/05 z dnia 18.07.2005r. ważna do dnia 20.07.2015r.
10. „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut, 93-150 Łódź, ul. Odyńca 24
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-44/05 z dnia 19.07.2005r. ważna do dnia 20.07.2015r.
11. P.P.H.U. „EKO-MIX”, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-57/05 z dnia 27.07.2005r. ważna do dnia 20.07.2015r.
12. Ramid Mirosław Dec,  03-288  Warszawa, ul. A. Kowalskiego 1/54
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-34/05 z dnia 17.05.2005r. ważna do dnia 15.05.2015r.
13. „E-PIK Usługi Ekologiczne” sp. z o.o. 60-179 Poznań ul. Grunwaldzka 269/1
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-13/05 z dnia 11.03.2005r. ważna do dnia 11.03.2015r.
14. „MITRON” Zakład Instalacyjno-Elektromechaniczny Gerard Ossowski, 83-400 Kościerzyna ul. Cegielna 3
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-35/06 z dnia 21.09.2006r. ważna do dnia 10.09.2016r.
15. Zakład Usługowy Blacharsko-Dekarski Eugenia Pintos, 77-300 Człuchów, 
ul. Czarnieckiego 34
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-19/06 z dnia 12.06.2006r. ważna do dnia 12.06.2016r.
16. Zakład Usług Technicznych „ZAK” Wacław Zakos 66-400 Gorzów Wlkp.,
 ul. Kutrzeby 1/35
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-20/06 z dnia 24.05.2006r. ważna do dnia 20.05.2016r.
17. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „JUKO” Jerzy  Szczukocki 
97-300 Piotrków  Trybunalski, ul. 1-go  Maja 25
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-05/06 z dnia 26.04.2006r. ważna do dnia 20.04.2016r.
18. Firma Handlowo-Usługowa „ADLER” Grzegorz Orłowski ul. 31 stycznia 8/1 
89-600 Chojnice 
decyzja znak:  RLiOŚ.7644-2-03/06 z dnia 14.03.2006r. ważna do dnia 10.03.2016r.
�
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KROKIDOLIT





azbest brązowy 





należy do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem, często w formie  tynków i natrysków ogniochronnych.








azbest biały przedstawiciel grupy serpentynu, najczęściej z azbestów stosowany w produkcji wyrobów azbestowo -cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.








azbest niebieski należy do grupy amfiboli, jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny. Był najwcześniej wycofany z użytkowania w latach 80 - tych . 














PODSTAWOWE ODMIANY AZBESTU STOSOWANE W HANDLU











Wyroby azbestowe stosowane  w budownictwie:











Osłony elewacyjne ścian.














Przewody kominowe.











Elementy izolacyjne











Rury kanalizacyjne.











Rury wodociągowe.











„ETERNIT”


Płyty faliste, płytki karo.
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